PANEL LED 120X30 44W CERTA DRIVER PHILIPS CCT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REFERENCIA : | 90042CCT |
|  | Potencia nominal : | 44w |
|  | Tensión Nominal: | 85V-265V |
|  | Temperatura de Luz: | COLOR SELECCIONABLE: 3000K-4000K-6000K |
|  | CRI -Índice Reproducción Cromática: | 82 |
|  | Clase Energética: | A+ |
|  | Luminosidad-Lm: | 4500 |
|  | Tipo de LEDs: | SMD 2835 |
|  | Angulo de Apertura (º): | 120º |
|  | Eficacia Diodo LED (Lm/W): | 130Lm/W |
|  | Eficacia luminosa (Lm/W): | 105Lm/W |
|  | Certificados: | CE - ROHS |
|  | Grado de IP: | IP40 |
|  | Vida Estimada Diodo LED (H): | 50.000 |
|  | Medidas (mm): | 1195x295xH30mm |
|  | Factor de Potencia (PF): | 0.97 |
|  | Frecuencia de Trabajo (Hz): | 50/60Hz |
|  | Rango Temperatura (ºC): | -20°C ~ +55°C |
|  | Ciclos de Encendidos: | 100.000 |
|  | Tiempo de Arranque (s): | 0,2s |
|  | Material de Construcción: | Aluminio +PC |
|  | Driver incluido: | PHILIPS CERTA DRIVER 50.000h. |
|  | Garantía años: | 5 |